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[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]中国矿业大学徐海学院机电系液压与气压传动实训室
设备采购项目询价文件
1、 项目概况
[bookmark: _Hlk242968029]1. 项目名称：中国矿业大学徐海学院机电系液压与气压传动实训室设备采购。
2. 项目地址：江苏省徐州市泉山区金山东路1号中国矿业大学文昌校区。
[bookmark: _Hlk195214059]3. 项目采购内容：1.气动实验台，2套；2.实训台，4套；3.实训座椅，16把；4.储物架，2套。
二、供应商资格要求
1. 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；
2．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；
3. 须提供供应商【含其分公司或其他分支机构（非独立法人）】的信用查询记录，供应商【含其分公司或其他分支机构（非独立法人）】被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的，拒绝供应商参与本项目采购活动，或提供供应商【含其分公司或其他分支机构（非独立法人）】未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的承诺书。
查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）。
4．本项目不接受联合体参加。
三、提交响应文件要求
1. 截止提交响应文件时间：2026年10月23日9:30前（北京时间）。在截止时间后寄达的响应文件为无效文件，将被拒收（以签收时间为准）。
2. 提交响应文件方式：响应文件请发送顺丰快递（不要使用同城快递，同城快递难以接收）。
3. 响应文件邮寄地点：江苏省徐州市泉山区金山东路1号中国矿业大学文昌校区主楼103室。收件人：王老师，电话：15083028667。
4. 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，按照本《询价文件》的规定书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
5 本次询价不接受传真、电报、电话报价，在提交响应文件截止时间前，供应商需向采购人提交纸质响应文件（响应文件扫描件备用），一式叁份，正本壹份，副本贰份，需注明正本副本字样，正副本不一样时以正本为准。 
响应文件的正本和所有副本放入密封袋中，封袋上需注明“于 2026年10月23日9:30之前不准启封”及“项目编号：XYGL-CGXJ-2026-10”的字样，并在封袋密封口处加盖供应商公章。
采购人不接受不按要求邮寄、密封、未盖公章、份数不够的响应文件。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。
6. 响应文件正、副本均不退还供应商。
四、项目要求
详见附件1。
五、报价要求	
1. 本项目最高限价为96900元，具体见下表
	序号
	项目内容
	最高限阶（元）
	备注

	1
	气动实验台
	90000
	

	2
	实训台
	4000
	

	3
	实训座椅
	1600
	

	4
	储物架
	1300
	



注：供应商报价总价及各分项报价均不能超过项目最高限价，也不能超过各分项最高限价的，否则按无效响应处理。
2. 供应商所报价款为完成本次采购范围内全部内容的所有费用。
3. 询价报价按附件3格式。
六、评定成交
1. 询价小组
1）由中国矿业大学徐海学院组建的询价小组评审。其成员由有关方面专家及采购人代表等三人以上单数组成。
2）询价小组负责具体询价评审事务，并独立履行下列职责：
（1）对供应商进行资格性审查，确定供应商是否具备询价资格；
（2）审查、评价响应文件是否符合询价文件的商务、技术等实质性要求；
（3）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；
（4）按照评审方法及标准确定成交供应商；
（5）向采购人报告询价评审中发现的违法行为。
2. 评审方法及标准
1）本次项目评审采取最低价成交，即符合采购项目要求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
2）询价小组将按照询价文件中规定的评审方法和标准进行独立评审。对询价文件中描述有歧义或前后不一致的地方，询价小组有权按法律法规规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。
3）询价小组决定响应文件的响应情况只根据响应文件本身真实无误的内容，而不依据其他外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容或询价文件另有要求时除外。
3. 评审步骤
1）资格性和符合性审查
（1）询价小组按照资格性和符合性审查要求对供应商响应文件进行资格性和符合性审查，以确定其是否满足询价文件的实质性要求。
（2）资格性和符合性审查内容详见《资格性和符合性审查表》（附件4）。
（3）询价小组对各供应商进行资格性和符合性审查过程中，对被认定为资格性或符合性不合格或无效响应的，询价小组应当告知提交响应文件的供应商。
（4）资格性和符合性审查合格的有效供应商才能进入询价评审阶段。
2）详细评审
询价小组按照询价文件相关要求，对供应商的响应文件相关条件是否符合采购需求、质量、和服务情况进行评审。
4. 成交候选人的确定
询价小组经过评审，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
七．响应文件的组成
1. 承诺书（见附件2）；
2. 询价报价表（格式详见附件3）；
3. 企业营业执照（复印件需加盖公章）；
4．法定代表人授权委托书；
5．法定代表人身份证明（复印件加盖公章）；
6．授权委托人身份证明（复印件加盖公章）；
7. 偏离表（附件5）；
8．响应文件要求提供的其他材料。
八、合同主要条款
1. 本项目报价包含设备价款、运输费、装缷费、安装调试费、培训费、税金等所有税费在内。
2. 付款方式
供应商自服务交付及验收合格后 20日内，开具增值税专用发票（税点为13%），采购人自接到发票之日起20日内一次性支付全部合同费用。                                     

中国矿业大学徐海学院
2026年10月16日






















附件1 功能及技术参数
[bookmark: _Hlk242969900]一、气动实验台
（一）核心技术要求
1.外形尺寸：≤1600mm×750mm×1850mm（长×宽×高）；
2.输入电源：AC 220V±10% 50Hz；
3.装置容量：≤1.5kVA；
4.空压机额定压力为0.7Mpa，最高压力≤0.9Mpa，额定流量≥100L/min，公称容积≥30L且＜40L，空压机集成在实验台内。
[bookmark: _GoBack]（二）产品技术要求
1.主要特点：
（1）各气动元件成独立模块，配有方便安装的底板，实验时可以随意在通用铝合金型材板上组建各种实验回路，操件简单快捷；
（2）快速可靠的连接接头，拆卸简便省时；
（3）采用标准的工业气动元件，性能可靠、安全；
（4）低噪音的工作泵站，提供一个安静的实验环境（噪声<60）。
2.主要组成部分：
由实验台架、工作泵站、气动元件、电气控制单元等几部分组成。
（1）实验台架：实验台架由铁制主体、铝合金操作面板等构成
外形尺寸≤1600mm×750mm×1850mm（长×宽×高）
（2）工作泵站：
静音空压机，空压机额定压力为0.7Mpa，最高压力≤0.9Mpa，额定流量≥100L/min，公称容积≥30L。
（3）气动元件：
1）每个气动元件为独立模块，且装有蓝色快速安装底板，可方便、随意地将元件安放在实训面板（面板带“T”沟槽形式的铝合金型材结构）上。
2）回路搭接采用快换接头，拆接方便快捷。 
3.电气
输入电源：AC 220V±10% 50Hz，装置容量：≤1.5kVA
安全保护：具有漏电保护、短路保护、过压/欠压保护、过载保护装置，安全符合国家标准。
4.继电器模块
电源：DC 24V；触点容量：AC 220V5A DC 30V 5A( 阻性 )；
设定范围：0.1S—99H；循环定时设定、通断定时设定、复位、暂停功能；
由三组中间继电器和一组时间继电器组成；
5.电气控制单元
（1）标配：西门子，继电器输出，PLC编程软件。配有专用电气接口座，将相关电器部件接口引出。
（2）控制单元可以采用独立的继电器控制单元进行电气控制，也可以采用PLC控制，通过比较，突出PLC可编序控制的优越性和先进性，加深对PLC编程器的了解与掌握。 
（3）附带气动仿真软件，虚拟软件回路搭接及检测故障功能。
（4）附带电脑。
（三）气动实验台功能
1.气动基本回路实验：（≥40种回路）
	
	单作用气缸的手动阀换向回路

	
	双作用气缸的手动阀换向回路

	
	双作用气缸（双出杆）的手动阀换向回路

	
	单作用气缸的电磁阀换向回路（两位阀控制）

	
	单作用气缸的电磁阀换向回路（三位阀控制）

	
	双作用气缸的电磁阀换向回路（两位阀单线圈控制）

	
	双作用气缸的电磁阀换向回路（两位阀双线圈控制）

	
	双作用气缸的电磁阀换向回路（三位阀控制）

	
	双作用气缸（双出杆）的电磁阀换向回路（两位阀单线圈控制）

	
	双作用气缸（双出杆）的电磁阀换向回路（两位阀双线圈控制）

	
	双作用气缸（双出杆）的电磁阀换向回路（三位阀控制）

	
	双作用气缸的气控阀换向回路

	
	单缸连续往复控制回路

	
	双缸连续往复控制回路

	
	三缸联动回路

	
	单缸单往复控制回路

	速度控制回路
	单作用气缸的单向速度调节回路（缩回调速）

	
	单作用气缸的单向速度调节回路（伸出调速）

	
	单作用气缸的双向速度调节回路

	
	双作用气缸的单向速度调节回路

	
	双作用气缸的双向速度调节回路

	
	速度换接回路

	
	差动回路

	
	缓冲回路

	
	双缸同步动作回路

	压力控制回路
	高低压切换回路

	
	减压回路

	
	二次压力控制回路

	
	卸荷回路

	
	双压驱动回路（快速排气阀）

	
	双压驱动回路（单向阀）

	顺序动作回路
	用行程阀双缸顺序动作回路

	
	用电气开关双缸顺序动作回路

	安全保护操作回路
	控制互锁回路

	
	气缸互锁回路

	
	自锁式换向回路

	
	双手操作回路（手动阀控制）

	
	双手操作回路（PLC按钮控制）

	逻辑阀应用
回路
	两地同时控制回路（逻辑阀应用）

	计数回路
	计数回路


2.气动系统动作及PLC控制的基本气动回路
（1）行程阀控制气缸连续往返气控回路
（2）自动门开闭系统
（3）气动基础及PLC控制原理
二、实训台
外形尺寸约1500mm×750mm×800 mm（长×宽×高），桌面采用耐冲击桌板，加厚桌边，预留插座。参考样式图：
[image: ]
样式仅供参考
3、 实训座椅
外形尺寸约330mm×240mm×500mm（长×宽×高）。参考样式图：
[image: ]
[bookmark: _Hlk242970845]样式仅供参考
4、 储物架
储物架为钢框架结构钢制结构，内衬五层，长宽高约1200*400*1800mm。钢材材质为Q235/SS400优质钢材，承重500KG。全部货架表面静电喷塑处理，要求喷塑表面光滑、平整、牢靠。参考样式图：
[image: ]
样式仅供参考






附件2                     
承诺书

中国矿业大学徐海学院：
我方确认收到贵院提供的中国矿业大学徐海学院机电系液压与气压传动实训室设备采购项目的询价文件，并已完全了解文件中所有条款及要求：经研究决定参加询价。
现正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表我方        （询价单位名称）全权处理本次项目询价的有关事宜。据此承诺书，我方在此提交响应文件的同时做出如下承诺：
1.我方按询价文件规定提供的中国矿业大学徐海学院机电系液压与气压传动实训室设备项目报价大写：           ，小写：￥         。详见《询价报价表》附件3。
2.愿意接受询价文件的所有条款和条件，并按其要求完成本项目采购；完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3.同意按询价文件的要求提供所有资料、数据或信息。若贵方要求我方另外提供与询价有关的任何证据或资料，我方将按要求予以提供并保证其为真实的、准确的。
4.同意贵方有权决定成交者，并完全理解不一定要接受最低报价或收到的任何报价。
5.我方如为成交供应商，将保证履行询价文件（含补充通知）中的全部责任和义务；贵方的询价文件、成交通知书和我方的响应文件将作为协议的有效组成部分。
6.本询价文件的有效期为规定提交响应文件截止之日后7天，如成交，有效期将延至协议有效期终止日为止。


供应商名称（盖章）                                 
供应商法定代表人或授权代表人（签章）
联系方式：               
日期：  年   月   日






附件3             
询价报价表

	[bookmark: _Hlk242974769]序号
	项目内容
	数量
	单位
	单价金额（元）
	合计金额（元）

	1
	气动实验台
	2
	套
	
	

	2
	实训台
	4
	套
	
	

	3
	实训座椅
	16
	把
	
	

	4
	储物架
	2
	套
	
	

	
	报价总金额（元）
	大写：                 ，小写：               。


注：本项目报价包含设备价款、运输费、装缷费、安装调试费、培训费、税金等所有税费在内。


供应商：           （盖单位公章）
                              供应商授权代表：           （签字或盖章）  
日期：   年  月  日














附件4                    
资格性和符合性审查表
	评审小组按照下列指标对各响应人进行资格性和符合性审查。

	评审因素
	评审标准

	营业执照
	合法有效

	承诺书
	符合询价文件要求

	法定代表人授权委托书
	合法有效

	法定代表人身份证明
授权委托人身份证明
	合法有效

	[bookmark: _Hlk183722562]信用状况
	符合询价文件要求

	偏离表
	符合询价文件要求















附件5                 
偏离表
项目编号：XYGL-CGXJ-2026-10
	序号
	偏离
内容
	[bookmark: _Hlk146520213]询价文件（含询价文件的澄清或者修改）要求
	响应文件中
的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、供应商的响应文件中的内容与询价文件（含询价文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受询价文件的要求。
    2、如果没有偏离也需要按要求盖章或签字，并附在响应文件中，否则视为无效响应。
供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
日期：
附件6	
[bookmark: _Hlk195451911]供应商【含其分公司或其他分支机构（非独立法人）】未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的承诺书
                           ：
我单位【含分公司或其他分支机构（非独立法人）】在参加（中国矿业大学徐海学院机电系液压与气压传动实训室设备）项目（项目编号：XYGL-CGXJ-2026-10）采购活动，根据询价文件的规定郑重承诺如下：
我单位【含分公司或其他分支机构（非独立法人）】未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商：           （盖单位公章）
                      供应商授权代表：           （签字或盖章）  
日期：   年  月  日
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