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[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]中国矿业大学徐海学院智能人因交互及工业制造与造型实验室仪器仪表类采购项目询价文件
一、项目概况
1. 项目名称：中国矿业大学徐海学院智能人因交互及工业制造与造型实验室仪器仪表类采购。
2. 项目地址：江苏省徐州市铜山区铜山街道汉沟村。
[bookmark: _Hlk195214059]3. 项目采购内容：一体机，2套；Kinect体感器，1套；可穿戴心电检测，2套；油泥工具，5套；3D打印机，2套；模型喷涂箱，1套；mac主机，1套；显示器，1套。
二、供应商资格要求
1. 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；
2．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；
3. 须提供供应商【含其分公司或其他分支机构（非独立法人）】的信用查询记录，供应商【含其分公司或其他分支机构（非独立法人）】被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的，拒绝供应商参与本项目采购活动，或提供供应商【含其分公司或其他分支机构（非独立法人）】未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的承诺书。
查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）。
4．本项目不接受联合体参加。
三、提交响应文件要求
1. 截止提交响应文件时间：2026年11月11日14:30前（北京时间）。在截止时间后寄达的响应文件为无效文件，将被拒收（以签收时间为准）。
2. 提交响应文件方式：响应文件请发送顺丰快递。
3. 响应文件邮寄地点：江苏省徐州市泉山区金山东路1号中国矿业大学文昌校区主楼103室。收件人：王老师，电话：15083028667。
4. 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，按照本《询价文件》的规定书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
5 本次询价不接受传真、电报、电话报价，在提交响应文件截止时间前，供应商需向采购人提交纸质响应文件（响应文件扫描件备用），一式叁份，正本壹份，副本贰份，需注明正本副本字样，正副本不一样时以正本为准。 
[bookmark: _GoBack]响应文件的正本和所有副本放入密封袋中，封袋上需注明“于 2026年11月11日14:30之前不准启封”及“项目编号：XYGL-CGXJ-2026-16”的字样，并在封袋密封口处加盖供应商公章。
采购人不接受不按要求邮寄、密封、未盖公章、份数不够的响应文件。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。
6. 响应文件正、副本均不退还供应商。
四、项目要求
	序号
	名称
	功能要求及技术参数
	数量
	参考样式图

	1
	一体机
	1. 屏幕尺寸：≥75英寸
2. 显示比例：16:9
3. 分辨率：≥3840×2160（4K UHD）
4. 表面处理：防眩光钢化玻璃
5. 触控技术：红外/电容式多点触控
6. 触控点数：≥20点同时触控
7. 支持手写笔及手指混合操作
8. 主机配置（内置计算模块）：CPU：≥Intel i7级别处理器（8核及以上）
9. 内存：≥8GB 
10. 存储：≥512GB 
11. GPU：集成或独立图形处理单元，支持4K解码
12. 双系统配置：支持双系统切换（Android + Windows系统）
13. Android系统：用于白板、批注、无线投屏等功能
14. Windows系统：用于专业软件运行、教学与设计应用
15. 支持一键切换与系统独立运行
16. 内置高清摄像头
17. 有效像素：≥800万像素
18. 支持4K视频采集或1080P@30fps及以上
19. 麦克风阵列：≥6阵列麦克风
20. 支持蓝牙5.0及以上
21. 支持无线投屏
22. HDMI输入/输出≥2路
23. USB3.0接口≥2路
24. Type-C接口≥1路（支持音视频/数据传输）
25. 音乐频输入/输出接口
26. 支持送货上门
	2套
	

	2
	Kinect体感器
	1. 彩色摄像头分辨率≥1920×1080；
2. 深度摄像头分辨率≥512×424；
3. 支持红外图像采集；
4. 支持多人骨骼跟踪；
5. 单次可识别人体关节点数量≥25个；
6. 支持人体姿态、动作及手势识别。
7. 内置阵列式麦克风；
8. 支持语音采集与降噪处理；
9. 支持语音识别开发接口。
10. 配备专用电源适配器及数据转换模块；
11. 包括产品所有适配数据线
	1套
	[image: ]

	3
	可穿戴心电检测
	1. 采用单导联动态心电采集方式；
2. 支持连续ECG波形监测与记录；
3. 支持实时心率监测；
4. 共模抑制比≥60dB；
5. 频率响应范围：0.67Hz～40Hz；
6. 增益误差≤±10%；
7. 支持Bluetooth 5.0及以上；
8. 支持与移动终端无线连接；
9. 包括产品所有适配数据线
	2套
	[image: ]

	4
	油泥工具
	1. 工具组成要求（基础配置），工具应包含但不限于以下类别：切削类工具、刮削类工具、成型与塑形工具
2. 工具材质：高碳钢/不锈钢/合金钢/木材等
3. 类型：直刀、弯刀、U型刀、V型刀等多种规格
4. 刀刃精度：适用于细节雕刻与粗加工
5. 头部形状：球形、尖头、扁头、勺形等
6. 尺寸规格：多尺寸组合（细/中/粗）
7. 刷子与清洁工具：用于油泥表面处理
	5套
	[image: ]

	5
	3D打印机
	1. 成型技术：熔融沉积成型（FDM/FFF）支持双喷头独立挤出或切换式多材料打印
2. 成型体积≥256 × 256 × 260 mm
3. 支持大尺寸单件或分件拼接打印
4. 双喷头结构（主喷头+辅助喷头）
5. 支持快速喷头切换或独立多材料挤出
6. 支持防堵塞与自动清洁功能
7. 封闭式腔体结构，提升工程材料成型稳定性
8. 其中至少有一套支持≥4色基础扩展供料系统
9. 可扩展多模块实现≥8色或更多材料打印能力
10. 支持自动换料、断料检测与耗材管理
11. 支持PLA、ABS、PETG、TPU、PA等多种材料
12. 最大打印速度≥500 mm/s（建议支持高速模式≥1000 mm/s级运动能力）
13. 层分辨率：0.05 mm～0.30 mm可调
14. 支持上门安装调试
15. 支持送货上门
	2套
	

	6
	模型喷涂箱
	1. 长宽高80*50*50cm左右；
2. 额定电压220V
3. 负压风箱
4. 无花镀锌板
5. 设备总功率
6. 带消音管、防尘布、扁头
7. 支持送货上门
	1套
	[image: ]

	7
	mac主机
	1. 处理器：CPU核心数≥10核；GPU核心数≥10核；
2. 统一内存容量≥16GB；
3. 支持多任务并行处理。
4. 固态硬盘容量≥256GB；
5. 支持高速文件读写与系统快速启动。
6. 支持4K及以上分辨率视频处理；
7. 支持三维建模与渲染应用。
8. 支持Bluetooth 5.3及以上；
9. 配备千兆以太网接口。
10. USB-C/Thunderbolt接口≥2个；
11. USB-A接口≥2个；
12. HDMI视频输出接口≥1个；
13. 支持音频输入/输出接口；
14. 支持多显示器扩展。
15. 包括产品所有适配数据线
16. 支持送货上门
	1套
	

	8
	显示器
	1. 屏幕尺寸：≥27英寸
2. 屏幕比例：16:9
3. 包括产品所有适配数据线
4. IPS广视角面板
5. 可视角度：≥178°（水平/垂直）
6. 支持防眩光雾面处理
7. 分辨率：≥2560×1440（QHD / 2K）
8. 像素密度≥100 PPI，适合设计精细显示
9. 色域覆盖：≥99% sRGB
10. 可支持≥90% DCI-P3（或同等级广色域）
11. 色彩显示：≥16.7M色（8bit或8bit+FRC）
12. 支持送货上门
	1套
	


注：供应商提供产品须完全满足本项目全部功能要求及技术参数，以上图片仅供参考。
五、报价要求	
1. 本项目最高限价为3.53万元，供应商报价超过最高限价的，按无效响应处理。
2. 供应商所报价款为完成本次采购范围内全部内容的所有费用。
3. 询价报价按附件3格式。
六、评定成交
1. 询价小组
1）由中国矿业大学徐海学院组建的询价小组评审。其成员由有关方面专家及采购人代表等三人以上单数组成。
2）询价小组负责具体询价评审事务，并独立履行下列职责：
（1）对供应商进行资格性审查，确定供应商是否具备询价资格；
（2）审查、评价响应文件是否符合询价文件的商务、技术等实质性要求；
（3）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；
（4）按照评审方法及标准确定成交供应商；
（5）向采购人报告询价评审中发现的违法行为。
2. 评审方法及标准
1）本次项目评审采取最低价成交，即符合采购项目要求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
2）询价小组将按照询价文件中规定的评审方法和标准进行独立评审。对询价文件中描述有歧义或前后不一致的地方，询价小组有权按法律法规规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。
3）询价小组决定响应文件的响应情况只根据响应文件本身真实无误的内容，而不依据其他外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容或询价文件另有要求时除外。
3. 评审步骤
1）资格性和符合性审查
（1）询价小组按照资格性和符合性审查要求对供应商响应文件进行资格性和符合性审查，以确定其是否满足询价文件的实质性要求。
（2）资格性和符合性审查内容详见《资格性和符合性审查表》（附件3）。
（3）询价小组对各供应商进行资格性和符合性审查过程中，对被认定为资格性或符合性不合格或无效响应的，询价小组应当告知提交响应文件的供应商。
（4）资格性和符合性审查合格的有效供应商才能进入询价评审阶段。
2）详细评审
询价小组按照询价文件相关要求，对供应商的响应文件相关条件是否符合采购需求、质量、和服务情况进行评审。
4. 成交候选人的确定
询价小组经过评审，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
七．响应文件的组成
1. 承诺书（见附件1）；
2. 询价报价表（格式详见附件2）；
3. 企业营业执照（复印件需加盖公章）；
4．法定代表人授权委托书；
5．法定代表人身份证明（复印件加盖公章）；
6．授权委托人身份证明（复印件加盖公章）；
7. 偏离表（附件4）；
8．响应文件要求提供的其他材料。
八、合同主要条款
1. 本项目报价包含设备费、运输费、使用许可费、服务费、安装调试费、培训费、各种规费及税金等一切税费在内。
2. 质保期：设备安装验收合格后，免费质保不少于1年，保修期内产品零部件免费更换；仪器终身维修。
3. 交货时间：2026年12月6日前完成供货。
4. 付款方式
供应商自服务交付及验收合格后 15 日内，开具增值税专用发票（税点为13%），采购人自接到发票之日起15日内一次性支付全部合同费用。

中国矿业大学徐海学院
2026年11月5日


附件1                     
承诺书

中国矿业大学徐海学院：
我方确认收到贵院提供的中国矿业大学徐海学院智能人因交互及工业制造与造型实验室仪器仪表类采购项目的询价文件，并已完全了解文件中所有条款及要求：经研究决定参加询价。
现正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表我方        （询价单位名称）全权处理本次项目询价的有关事宜。据此承诺书，我方在此提交响应文件的同时做出如下承诺：
1.我方按询价文件规定提供的中国矿业大学徐海学院智能人因交互及工业制造与造型实验室仪器仪表类采购项目报价大写：           ，小写：￥         。详见《询价报价表》附件2。
2.愿意接受询价文件的所有条款和条件，并按其要求完成本项目采购；完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3.同意按询价文件的要求提供所有资料、数据或信息。若贵方要求我方另外提供与询价有关的任何证据或资料，我方将按要求予以提供并保证其为真实的、准确的。
4.同意贵方有权决定成交者，并完全理解不一定要接受最低报价或收到的任何报价。
5.我方如为成交供应商，将保证履行询价文件（含补充通知）中的全部责任和义务；贵方的询价文件、成交通知书和我方的响应文件将作为协议的有效组成部分。
6.本询价文件的有效期为规定提交响应文件截止之日后7天，如成交，有效期将延至协议有效期终止日为止。


供应商名称（盖章）                                 
供应商法定代表人或授权代表人（签章）
联系方式：               
日期：  年   月   日





附件2             
询价报价表

	序号
	项目内容
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	一体机
	2
	套
	
	

	2
	Kinect体感器
	1
	套
	
	

	3
	可穿戴心电检测
	2
	套
	
	

	4
	油泥工具
	5
	套
	
	

	5
	3D打印机
	2
	套
	
	

	6
	模型喷涂箱
	1
	套
	
	

	7
	mac主机
	1
	套
	
	

	8
	显示器
	1
	套
	
	

	报价金额（元） 大写：                ，小写：               。


注：本项目报价包含设备费、运输费、使用许可费、服务费、安装调试费、培训费、各种规费及税金等一切税费在内。


供应商：           （盖单位公章）
                              供应商授权代表：           （签字或盖章）  
日期：   年  月  日








附件3                    
资格性和符合性审查表
	评审小组按照下列指标对各响应人进行资格性和符合性审查。

	评审因素
	评审标准

	营业执照
	合法有效

	承诺书
	符合询价文件要求

	法定代表人授权委托书
	合法有效

	法定代表人身份证明
授权委托人身份证明
	合法有效

	[bookmark: _Hlk183722562]信用状况
	符合询价文件要求

	偏离表
	符合询价文件要求















附件4                 
偏离表
项目编号：XYGL-CGXJ-2026-16
	序号
	偏离
内容
	[bookmark: _Hlk146520213]询价文件（含询价文件的澄清或者修改）要求
	响应文件中
的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、供应商的响应文件中的内容与询价文件（含询价文件的澄清或者修改）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受询价文件的要求。
    2、如果没有偏离也需要按要求盖章或签字，并附在响应文件中，否则视为无效响应。
供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
日期：
附件5	
[bookmark: _Hlk195451911]供应商【含其分公司或其他分支机构（非独立法人）】未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的承诺书
                           ：
我单位【含分公司或其他分支机构（非独立法人）】在参加（中国矿业大学徐海学院智能人因交互及工业制造与造型实验室仪器仪表类采购）项目（项目编号：XYGL-CGXJ-2026-16）采购活动，根据询价文件的规定郑重承诺如下：
我单位【含分公司或其他分支机构（非独立法人）】未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商：           （盖单位公章）
                      供应商授权代表：           （签字或盖章）  
日期：   年  月  日
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