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项目编号：XYGL-CGXJ-2026-06
[bookmark: _Hlk195211263][bookmark: OLE_LINK1]项目名称：中国矿业大学徐海学院德润讲堂灯光设备采购及安装项目


采购人：中国矿业大学徐海学院

中国矿业大学徐海学院舆情监测软件及服务采购项目
2026年9月
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[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]中国矿业大学徐海学院德润讲堂灯光设备采购及安装项目
询价文件
1、 项目概况
1. 项目名称：中国矿业大学徐海学院德润讲堂灯光设备采购及安装。
2. 项目地址：江苏省徐州市铜山区铜山街道汉沟村。
[bookmark: _Hlk195214059]3. 项目采购内容：灯光设备采购及安装。
二、供应商资格要求
1. 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；
2．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；
3. 须提供供应商【含其分公司或其他分支机构（非独立法人）】的信用查询记录，供应商【含其分公司或其他分支机构（非独立法人）】被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的，拒绝供应商参与本项目采购活动，或提供供应商【含其分公司或其他分支机构（非独立法人）】未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的承诺书。
查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）。
4．本项目不接受联合体参加。
三、提交响应文件要求
1. 截止提交响应文件时间：2026年9月21日9:30前（北京时间）。在截止时间后寄达的响应文件为无效文件，将被拒收（以签收时间为准）。
2. 提交响应文件方式：响应文件请发送顺丰快递（不要使用同城快递，同城快递难以接收）。
3. 响应文件邮寄地点：江苏省徐州市泉山区金山东路1号中国矿业大学文昌校区主楼103室。收件人：王老师，电话：15083028667。
4. 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，按照本《询价文件》的规定书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
5 本次询价不接受传真、电报、电话报价，在提交响应文件截止时间前，供应商需向采购人提交纸质响应文件（响应文件扫描件备用），一式叁份，正本壹份，副本贰份，需注明正本副本字样，正副本不一样时以正本为准。 
响应文件的正本和所有副本放入密封袋中，封袋上需注明“于2026年9月21日9:30之前不准启封”及“项目编号：XYGL-CGXJ-2026-06”的字样，并在封袋密封口处加盖供应商公章。
采购人不接受不按要求邮寄、密封、未盖公章、份数不够的响应文件。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。
6. 响应文件正、副本均不退还供应商。
四、项目要求
详见附件1。
五、报价要求	
1. 本项目最高限价为3万元，供应商报价超过最高限价的，按无效响应处理。
2. 供应商所报价款为完成本次采购范围内全部内容的所有费用。
3. 询价报价按附件3格式。
六、评定成交
1. 询价小组
1）由中国矿业大学徐海学院组建的询价小组评审。其成员由有关方面专家及采购人代表等三人以上单数组成。
2）询价小组负责具体询价评审事务，并独立履行下列职责：
（1）对供应商进行资格性审查，确定供应商是否具备询价资格；
（2）审查、评价响应文件是否符合询价文件的商务、技术等实质性要求；
（3）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；
（4）按照评审方法及标准确定成交供应商；
（5）向采购人报告询价评审中发现的违法行为。
2. 评审方法及标准
1）本次项目评审采取最低价成交，即符合采购项目要求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
2）询价小组将按照询价文件中规定的评审方法和标准进行独立评审。对询价文件中描述有歧义或前后不一致的地方，询价小组有权按法律法规规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。
3）询价小组决定响应文件的响应情况只根据响应文件本身真实无误的内容，而不依据其他外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容或询价文件另有要求时除外。
3. 评审步骤
1）资格性和符合性审查
（1）询价小组按照资格性和符合性审查要求对供应商响应文件进行资格性和符合性审查，以确定其是否满足询价文件的实质性要求。
（2）资格性和符合性审查内容详见《资格性和符合性审查表》（附件4）。
（3）询价小组对各供应商进行资格性和符合性审查过程中，对被认定为资格性或符合性不合格或无效响应的，询价小组应当告知提交响应文件的供应商。
（4）资格性和符合性审查合格的有效供应商才能进入询价评审阶段。
2）详细评审
询价小组按照询价文件相关要求，对供应商的响应文件相关条件是否符合采购需求、质量、和服务情况进行评审。
4. 成交候选人的确定
询价小组经过评审，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
七．响应文件的组成
1. 承诺书（见附件2）；
2. 询价报价表（格式详见附件3）；
3. 企业营业执照（复印件需加盖公章）；
4．法定代表人授权委托书；
5．法定代表人身份证明（复印件加盖公章）；
6．授权委托人身份证明（复印件加盖公章）；
7. 偏离表（附件5）；
8．响应文件要求提供的其他材料。
八、合同主要条款
1. 本项目报价包含设备材料费、制作费、运输费、装卸费、搬运费、安装调试费、保险及税金等一切税费在内。
2. 工期：2026年10月8日前完成所有设备安装及调试工作，并达到可使用状态。
3. 付款方式
1）本项目无预付款；
2）完成项目的供货及安装，达到可使用状态，按合同约定的条件进行项目验收，验收合格后，供应商开具增值税发票，采购人自接到发票之日起15日内，支付全部合同价款。
 
中国矿业大学徐海学院
中国矿业大学徐海学院德润讲堂灯光设备采购及安装项目
2026年9月14日
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附件1 项目要求
	序号
	品名
	产品图片
	性能
	单位
	数量
	备注

	1
	600颗三基色柔光灯（静音款顶光灯）
	[image: D:/素材文件/抠图再改/影视会议灯系列/600颗三基色柔光灯（静音款） AD600J/4F1A2370.png4F1A2370]
	输入电压：AC100-240V，50/60Hz
额定功率：300W@220V
光源：600颗5730灯珠 
光源寿命：大于20000小时
颜色：正白/暖白/双色温可选
散热方式：铝型材散热
控制模式：自走模式、DMX模式、声控模式、 从机模式（待机模式） 
DMX通道：2/6通道 
控制接口：三芯卡侬接口 RDM远程控制技术
工作环境：室内 
工作温度：-10°C-35°C 
防护等级：IP20 
外形尺寸：485*290*100mm
产品净重：8KG
	台
	6 
	舞台面光灯通常需要与顶光灯配合使用，以实现整体照明与重点照明的结合，增强空间层次感，以及满足不同场景的照明需求。

	2
	4眼COB面光灯
	[image: ]
	输入电压：AC100-240V，50/60Hz
额定功率：200W@220V
光源：LED 光源4PCS* 50W；
色温：2PCS 3000K； 2PCS 6500K
光源寿命：大于20000小时
染色角度：25°/40°可选
调光：0-100%线性调光
频闪：0-15次/秒电子频闪，速度可调节 
控制模式：自走模式、DMX模式、声控模式、 从机模式（待机模式）
DMX通道：8通道 
控制接口：三芯卡侬接口（手拉手）， RDM远程控制技术
工作环境：室内 
工作温度：-10°C-35°C 
冷却方式：智能温控模式 
防护等级：IP20 
外形尺寸：264*212*251mm
产品净重：2.9KG
	台
	13 
	舞台面光

	3
	灯钩
	[image: JF`HV[~HMP88P97%MAOCVUW]
	承重：30kg；
颜色：银白色.
宽度：20MM  
卡管：40-60mm；                
	个
	66 
	

	4
	保险绳
	[image: SM8YM9{](Y0EZO0TB2_7RG8]
	分类: 3MM粗*700MM长 4MM粗*800MM长                                              尺寸: 3*700 / 4*800 （mm）                                                                           颜色: 包胶透明色材质: 优质钢


	条
	51 
	

	5
	灯光控台
	[image: ]
	电脑灯光控制台可同时控制96台电脑灯。读取珍珠R20格式灯库，内置图形效果，轻松实现X/Y走圆，RGB彩虹效果，光束波浪式亮暗等效果。能同时运行10个场景、执行5个内置图形，可使用推杆运行场景并调整场景的调光通道的亮度等级。DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出。
最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库。
内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置。
60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存600步。
带背光的LCD显示屏，中英文显示
关机数据保持。
U盘备份和升级。
	台
	1 
	

	6
	512信号放大器
	[image: ]
	512信号放大，8路信号输出
	个
	1 
	

	7
	12路直通箱
	[image: ]
	供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％.
 额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载.端子输入，10A胶木插输出
 过载与短路双重保护高分断空气开关.
 A.B.C三相工作指示灯. 进口接线端输入，单10A胶木插输出。                                  外形尺寸(mm):L480×W190×H130重量：5.3KG

	台
	1 
	

	8
	灯光行架
	
	现场焊制
	道
	2 
	

	9
	行架吊杆
	
	吊杆安装在楼板下方，用膨胀螺丝固定
	道
	2 
	

	10
	信号线
	
	
	卷
	2
	

	11
	电源线
	
	
	卷
	1
	

	12
	安装调试
	
	脚手架搭建租赁等
	项
	1
	





附件2                     
承诺书

中国矿业大学徐海学院：
我方确认收到贵院提供的中国矿业大学徐海学院德润讲堂灯光设备采购及安装项目的询价文件，并已完全了解文件中所有条款及要求：经研究决定参加询价。
现正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表我方        （询价单位名称）全权处理本次项目询价的有关事宜。据此承诺书，我方在此提交响应文件的同时做出如下承诺：
1.我方按询价文件规定提供的中国矿业大学徐海学院德润讲堂灯光设备采购及安装项目报价大写：           ，小写：￥         。详见《询价报价表》附件3。
2.愿意接受询价文件的所有条款和条件，并按其要求完成本项目采购；完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3.同意按询价文件的要求提供所有资料、数据或信息。若贵方要求我方另外提供与询价有关的任何证据或资料，我方将按要求予以提供并保证其为真实的、准确的。
4.同意贵方有权决定成交者，并完全理解不一定要接受最低报价或收到的任何报价。
5.我方如为成交供应商，将保证履行询价文件（含补充通知）中的全部责任和义务；贵方的询价文件、成交通知书和我方的响应文件将作为协议的有效组成部分。
6.本询价文件的有效期为规定提交响应文件截止之日后7天，如成交，有效期将延至协议有效期终止日为止。


供应商名称（盖章）：                                 
供应商法定代表人或授权代表人（签章）：
联系方式：               
日期：  年   月   日






附件3-1             
询价报价汇总表

	序号
	项目内容
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	灯光设备采购及安装项目
	1项
	
	

	
	报价金额（元）
	大写：                ，小写：               。


注：本项目报价包含设备材料费、制作费、运输费、装卸费、搬运费、安装调试费、保险及税金等一切税费在内。


供应商：           （盖单位公章）
                              供应商授权代表：           （签字或盖章）  
日期：   年  月  日

















附件3-2
询价报价分项价格表
	序号
	品名
	品牌
	型号
	单位
	数量
	单价
（元）
	总价（元）
	备注

	1
	600颗三基色柔光灯（静音款顶光灯）
	
	
	台
	6
	
	
	

	2
	4眼COB面光灯
	
	
	台
	13
	
	
	

	3
	灯钩
	
	
	个
	66
	
	
	

	4
	保险绳
	
	
	条
	51
	
	
	

	5
	灯光控台
	
	
	台
	1
	
	
	

	6
	512信号放大器
	
	
	个
	1
	
	
	

	7
	12路直通箱
	
	
	台
	1
	
	
	

	8
	灯光行架
	
	
	道
	2
	
	
	

	9
	行架吊杆
	
	
	道
	2
	
	
	

	10
	信号线
	
	
	卷
	2
	
	
	

	11
	电源线
	
	
	卷
	1
	
	
	

	12
	安装调试
	
	
	项
	1
	
	
	

	合计（人民币）
	大写：                                   ，小写：                。


注：本项目报价包含设备材料费、制作费、运输费、装卸费、搬运费、安装调试费、保险及税金等一切税费在内。


供应商：           （盖单位公章）
                              供应商授权代表：           （签字或盖章）  
日期：   年  月  日





附件4                    
资格性和符合性审查表
	评审小组按照下列指标对各响应人进行资格性和符合性审查。

	评审因素
	评审标准

	营业执照
	合法有效

	承诺书
	符合询价文件要求

	法定代表人授权委托书
	合法有效

	法定代表人身份证明
授权委托人身份证明
	合法有效

	[bookmark: _Hlk183722562]信用状况
	符合询价文件要求

	偏离表
	符合询价文件要求















[bookmark: _GoBack]附件5                 
偏离表
项目编号：XYGL-CGXJ-2026-06
	序号
	偏离
内容
	[bookmark: _Hlk146520213]询价文件（含询价文件的澄清或者修改）要求
	响应文件中
的内容
	（正/负/无）偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、供应商的响应文件中的内容与询价文件（含询价文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受询价文件的要求。
    2、如果没有偏离也需要按要求盖章或签字，并附在响应文件中，否则视为无效响应。
供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  
日期：
附件6	
[bookmark: _Hlk195451911]供应商【含其分公司或其他分支机构（非独立法人）】未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的承诺书
                           ：
我单位【含分公司或其他分支机构（非独立法人）】在参加（中国矿业大学徐海学院德润讲堂灯光设备采购及安装）项目（项目编号：XYGL-CGXJ-2026-06）采购活动，根据询价文件的规定郑重承诺如下：
我单位【含分公司或其他分支机构（非独立法人）】未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单。
我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商：           （盖单位公章）
                      供应商授权代表：           （签字或盖章）  
日期：   年  月  日
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